Uživatelský manuál pro pistoli GAMO modely V-3 a PX-107


Instrukce

Přečtěte si následující řádky dříve než použijete pistoli GAMO CO2.

VAROVÁNÍ:

Tato CO2 pistole není hračka. Nesprávné zacházení (proti tomuto návodu) může přivodit těžké zranění.

Pozor

Tento výrobek nedoporučujeme k použití osobám mladším 16ti let bez dozoru.

Pozor

Tento výrobek je konstruován k požití a funkci jako vzduchová zbraň. Nenoste ho a nepoužívejte v situaci, kdy by mohl být považován za palnou zbraň.

Bezpečnostní pravidla

Kdykoliv zacházíte s plynovou pistolí GAMO ujistěte se, že bezpečnostní pojistka je zajištěna v poloze „ON“ a ve vstupu do zásobníku není žádné střelivo..

1/ Vždy použijte ochranné střelecké brýle.

2/ Vždy používejte chrániče sluchu.

3/ Plynová pistole není hračka. Může být používána pouze dospělými osobami. Bezpečnost je otevřený a trvalý proces. Nedozorované použití plynové pistole nedoporučujeme u osob mladších 16 let.

4/ Nejdříve přemýšlej, pak teprve střílej.

5/ Vždy pistoli držte v bezpečném směru. Nikdy nemiřte vaší plynovou pistolí na osoby nebo zvířata, i když není nabitá.

6/ Během natahování a manipulace s pistolí,.vždy mějte prst mimo spoušť. Spouště se nedotýkejte, dokud nejste připraven ke střelbě.

7/ Vždy si ověřte co se nachází za vaším terčem. Ujistěte se, že váš terč nezakrývá osobu, nebo nějaký objekt, který by mohl být poškozen střelami.

8/ Nikdy nestřílejte na terč, který by způsobil odraz, nebo vychýlení střely. Nestřílejte do vody, nebo na vodní hladinu.

9/ Když manipulujete se zbraní, nikdy nepoužijte alkohol, nebo drogy.

10/ Nikdy nepoužijte broky opakovaně.

11/ Pistoli a broky uložte odděleně, pokud možno pod zámek.

12/ Po ukončení střelby a před uložením plynové pistole, se ujistěte, že v komoře nejsou broky.

13/ Dokud nejste připraven ke střelbě, pistoli nenabíjejte. Pokud máte pistoli nabitou, nechoďte s ní, neběhejte ani neskačte, rovněž ji sebou neberte do vozidla. Bezpečnostní pojistku mějte vždy v poloze zajištěno „ON“ i když pistole je vybitá.

14/ Nikdy neprovádějte žádné změny ani modifikace součástí pistole. Jestliže dojde k špatné funkci, poraďte se s profesionálním puškařem. Nepokoušejte se opravovat vnitřní mechanismus pistole, může to být nebezpečné bez speciálního nářadí. 

15/ Při vybíjení vaší opakovací pistole se ujistěte, že jste odstranil broky ze závěru a ze zásobníku.

16/ Nikdy neopusťte střelnici, případně lovecký prostor, jestliže nejste přesvědčen, že 

vaše pistole je zcela vybitá. Tím myslíme vyprázdněný zásobník, závěr a přenosová destička. Jakmile jste jist, že pistole je úplně vybitá, proveďte poslední kontrolu..Pistoli 

natáhněte a vystřelte do bezpečného směru.

17/ Plynovou pistoli i broky uchovávejte vždy mimo dosah dětí.

Jak používat bezpečnostní pojistku

VAROVÁNÍ: Nejlepší způsob jak předejít nehodě, je být si vědom kam míříte. Nikdy nespolehněte na mechanické zajištění zbraně. Vždy pistoli držte do bezpečného směru. 

Pistole má vestavěnu manuální pojistku, která blokuje závěr. Páčka pojistky je umístěn nad levou střenkou pažby pistole (obr.A-1). Pojistka je aktivována, když její páčka je v horní poloze a zakrývá červenou výstražnou značku. Odjištěná je v dolní poloze, kdy odkrývá červenou výstražnou značku. 

VAROVÁNÍ: Pistoli zajistěte vždy, když ji přenášíte, manipulujete s ní, nabíjíte nebo ji vybíjíte.

 Když pistoli zajišťujete, nedotýkejte se spouště.

Nasazení bombičky s CO2

VAROVÁNÍ: Při nasazování nebo odstraňování bombičky s CO2 se vyvarujete nehodě, pokud broky nebudou v zásobníku nebo hlavni.

VAROVÁNÍ: Při manipulaci s plynovou bombičkou, vždy používejte ochranné brýle, protože vám hrozí poranění očí. 

VAROVÁNÍ: Plynovou bombičku neodstraňujte, pokud není zcela prázdná. Jinak může dojít k prudkému úniku zbytkového plynu. 

Ze zajištěné a vybité pistole odstraňte sponu stiskem záchytného knoflíku, který se nachází   na levé straně rámu pistole (obr.A-2). Dlaň druhé ruky dejte pod sponu, abyste ji zachytil  a neupadla vám na zem. Když jste odstranil sponu, stiskněte zadní dolní tlačítko (obr. B-3) a pokud to půjde stlačte zdvihátko (obr. B-4). Opatrně odšroubujte šroub držící bombičku na spodku spony (obr. B-5). Prázdná bombička se uvolní a vypadne. Pokud spona je prázdná, pak zasuňte novou bombičku krčkem nahoru (obr.B-6). Zádržným šroubem ji přitahujte ve směru hodinových ručiček pokud cítíte odpor. Jakmile uzávěr bombičky propíchnete, můžete pak zásobník zasunout zpět  na místo

VAROVÁNÍ: Bombičku s CO2 odstraňte z tepla a od otevřeného ohně. Teplota nad 50° C může způsobit její explozi a zranění. Bombičku od CO2, nikdy nevhazujte do ohně.

Nabíjení munice
VAROVÁNÍ: Před nabíjením nebo střelbou nejprve zasuňte vytěrák do hlavně a přesvědčte se, zda v hlavni není překážka. Aby se tak stalo, postupujte podle písmene „a“ následujícího odstavce.

Před nabíjením pistoli zajistěte (obr.A-1) a pokračujte dle uvedených kroků:

a/ Stlačte knoflík záchytu na levé straně pistole(obr. A-2), druhou ruku dejte pod sponu a když vypadne,chyťte ji aby neupadla na zem.  

b/ Posuňte šoupátko zásobníku (obr. C-7) tak, že se zadrží na posledním zářezu (obr. C-8)

c/ Zasuňte do nabíjecího otvoru 15 broků GAMO, ráže 4,5 mm a nechejte je do zásobníku volně padat (obr. C-9).

d/ Jemně uvolněte šoupátko zásobníku (obr. C-7).

e/ Sponu opět usaďte do pistole a ujistěte se, že zaskočila do koncové polohy.

VAROVÁNÍ: Nevyjímejte sponu, dříve než munice je ze zásobníku vystřílená. Bylo by to nebezpečné a mohlo by dojít k vážnému zranění.
Střelba

Pistole je svojí konstrukcí dvojčinná (double-action).

VAROVÁNÍ: Nedotýkejte se spouště, dříve než zamíříte na terč. 

Způsob střelby: Pistoli zajistěte, zamiřte na terč, odjistěte, položte prst na spoušť a stláčejte ji 15 krát za sebou.                                                                

VAROVÁNÍ: Ujistěte se, že bombička s plynem CO2 má dostatek tlaku, aby munici vystřílela. Nespotřebujte plyn úplně, ale bombičku vyměňte, jakmile pocítíte, že výstřel postrádá sílu.

Vybíjení munice

Někdy se stane, že nízký tlak zbytkového plynu nevyžene střelu, a ta pak zůstane vězet v hlavni, nebo také v zásobníku. Vždy však musíte munici odstranit.. Provedete to tak, že pistoli zajistíte, odstraníte sponu (viz „Nabíjení munice“) a potom pomalu částečně povolíte přídržný šroub plynové bombičky a plyn vypustíte.

VAROVÁNÍ: Dříve než odstraníte zbývající munici, přesvědčte se, že bombička je bez tlaku.

1/ Broky blokované v hlavni Zajistěte pistoli (obr. A-1). Odstraňte sponu. Vstupní 

stranou zasuňte do hlavně vytěrák o průměru 4,5 mm a zablokované broky vytlačte.. Pak kartáčkem na vytěráku vyčistěte hlaveň od zbytků olova, které mohlo uváznout v jejím drážkování.

2/ Broky uváznuté v zásobníku. Posuňte šoupátko zásobníku (obr. C-7), do polohy, kdy se zachytne v posledním zářezu (obr. C-8). Sponu nastavte tak, aby z ní broky vypadly nabíjecím otvorem. Pokud broky samovolně nevypadnou, pak do drážky zasuňte vhodný nástroj, kterým uváznuté broky ze zásobníku vytlačíte. K obnovení střelbyschopného stavu pistole viz odstavec „Nasazení bombičky s CO2“ a další. 

VAROVÁNÍ: Nikdy nepoužijte broky, které byly z pistole odstraněny, Mohou být vadné a způsobit její selhání.

VAROVÁNÍ: Když pistoli nesete k uložení s hlavní skloněnou k zemi, ujistěte se, že v zásobníku není munice, To je způsob, kterým zabráníte nehodě, když  pistoli opět použijete.
Seřízení hledí

Tato pistole má otevřená mířidla s pevnou muškou a výškově i stranově nastavitelné hledí. Hledí je opatřeno štěrbinou a vpředu je osazena pevná muška. Způsob správného míření viz na obrázku D.

Pokud zásah na terči je posunut vlevo, pak hledí mírně nastavte vpravo.

Jestliže je na terči zásah poněkud vpravo, pak hledí posuňte vlevo.

Hledí seřídíte tak, že povolíte jeho přídržný šroubek, který ho upevňuje na závěru pistole (obr.E).

Po seřízení přídržný šroubek dostatečně utáhněte tak, aby hledí bylo pevné.

Jak pistoli uložit

VAROVÁNÍ: Vzduchovou, nebo plynovou pistoli je třeba uložit tak, aby byla chráněna před nekontrolovaným použitím dětmi.

VAROVÁNÍ: Tento výrobek je konstruován tak, že vypadá, ovládá se a funguje jako pistole. Měl by být uložen stejným způsobem, aby byl chráněn proti krádeži a následnému zneužití.

GAMO pistoli neuložte, aniž by  nebyla vyčištěna. Dejte ji na suché a čisté místo.Doporučujeme vám uložit ji v krabici nebo skříni s odpovídajícího nerezavějícího materiálu. Každý puškař vám ukáže nejlepší výrobek, který je na trhu k dispozici.   

VÝSTRAHA: Při ukládání pistole se přesvědčte, zda je úplně vybitá a zajištěná.

Výrobce: Industrias el Gamo, Barcelona, Espaňa

                www.gamo.com

Dovozce: Walter Trading s.r.o., Horoušany 48, 250 82 p. Úvaly

                Tel.: 281980180 – 6

                www.waltertrading.cz
