                                               Uživatelský manuál vzduchovky Gamo model

                                                                    CF 20 a CF 30

Technická data:

Ráže                                           .4,5 mm (.177)                      .5,5 mm (.22)

Úsťová rychlost střely                240 m/vt (788 ft/s)                190 m/vt (652 ft/s)

Hmotnost zbraně                        2,9 kg (6,3 lbs)                      2,9 kg (6,3 lbs)

Celková délka zbraně                 1120 mm (44,10“)                 1120 mm (44,10“)

Délka hlavně                              450 mm (17,70“)                   450 mm (17,70“)

Délka záměrné                           445 mm (17,50“)                   445 mm (17,50“)

Odpor spouště                            1000 g (2,2 lbs)                      1500 g (3,3 lbs)

Napnutí zbraně

Napínací páka vzduchovky (1) je umístěna pod hlavní a je zajištěna snadno ovladatelnou západkou. Páku uvolníte po odjištění západky a zbraň napnete otočením páky dolů na doraz. Zpět se bude páka vracet do původní polohy pod hlaveň již zcela volně, kde ji lehkým přítlakem na západku zajistíte.

Nabíjení

Aby se předešlo komplikacím, je velmi důležité používat střelivo dobré kvality. Před nabíjením se musí zbraň napínací pákou (1) natáhnout. Při napínání se vysune těsně před hledím nabíjecí lišta (2). Do nábojové komory se vloží střela a lišta se zasune zpět.

Hledí (viz obr. A)

Korekce stranové úchylky:

Při zásahu vlevo – regulačním knoflíkem (1) pootočit ve směru hodinových ručiček.

Při zásahu vpravo – regulačním knoflíkem (1) pootočit proti směru hodinových ručiček.

Korekce výškové (elevační) odchylky:

Zásah nahoře – regulačním kolečkem (2) pootočit ve směru hodinových ručiček.

Zásah dole – regulačním kolečkem (2) potočit proti směru hodinových ručiček.

Změna nastavení plátku hledí

Povolte šroubek (3) a uvolněte svírací destičku. Pak plátek hledí posuňte do požadované polohy. Po nastavení opět utáhněte šroubek (3) tak, aby plátek hledí byl pevně uchycen ve sklápěcím držáčku.

Pojistka (viz obr. B)

Pojistka je umístěna pod lučíkem před spouští. Pokud je nastavena v zadní poloze, zbraň je zajištěna. Přesunutím kupředu se zbraň odjistí a je připravena ke střelbě.

Spoušť (viz obr. C)

Tato zbraň je vybavena regulací odporu spouště. Nastavení citlivosti spouště se provádí následovně:

Zvýšení citlivosti – regulační šroubek (5) pootočit ve směru hodinových ručiček.

Snížení citlivosti – regulační šroubek (5) pootočit proti směru hodinových ručiček.

Bezpečnostní pokyny

1. Vzduchové zbraně nejsou hračky. Mohou být používány pouze dospělými osobami. Za přímého dozoru

    dospělých mohou být používány  i osobami nezletilými. Bezpečné chování a bezpečná manipulace se zbraní je

    základní, prvořadý a nikdy nekončící proces.

2. Ani vybitou zbraní nikdy nemiřte na osoby nebo zvířata.

3. Vždy miřte jen na bezpečný terč a dbejte na to, aby nikdy nezakrýval jiné objekty a aby jeho pozadí

     nezpůsobilo odražení střely.

4. Při manipulaci a napínání zbraně vždy držte prsty bezpečně mimo spoušť.

5. Dokud nejste ke střelbě připraven, zbraň nikdy nenabíjejte. Pokud nesete nabitou zbraň, nikdy neutíkejte a

    neskákejte. Nabitou vzduchovku nikdy neukládejte do vozidla. Zbraň vždy zajistěte pojistkou, i když je

    vybitá.

6. Po ukončení střelby a před odložením zbraně se vždy ujistěte, že v nábojové komoře není zasunutá střela.

7. Vzduchovku a střelivo vždy ukládejte odděleně a pokud možno pod uzamčením.

8. Vzduchovku i střelivo vždy uložte mimo dosah dětí!

9. Nikdy nestřílejte na cíl, od kterého se střela může odrazit nebo způsobit odchýlení dráhy střely.

10. Uživatel nikdy nesmí použít zbraň, pokud je pod vlivem alkoholu nebo drog.

11. Před střelbou se ujistěte, že za terčem nejsou osoby, které by mohli být zraněny, nebo předměty, které by se

      střelbou mohly poškodit.

12. Nikdy neprovádějte opravy, změny nebo úpravy jednotlivých částí zbraně. Pokud se objeví závada, poraďte

      se s kvalifikovaným puškařem. K tomu jsou nutné speciální nástroje a mohlo by to pro vás být nebezpečné.

13. Za důsledky nesprávného užití a manipulace se zbraní neodpovídá výrobce ani prodejce. Uživatel odpovídá

      za poškození, které zbraní způsobí.

14. Nejdříve rozvažujte, potom teprve střílejte.

15. Vzduchové zbraně nedoporučujeme používat osobám mladším 16ti let.

Výrobce: Industrias el Gamo, Barcelona, Espaňa

                www.gamo.com

Dovozce: Walter Trading s.r.o. Horoušany 48, 250 82 p. Úvaly

                 Tel.: 281980180 - 6

                 www.waltertrading.cz

